**YD-188內外袋掛耳咖啡包裝機**

1. **適用範圍：**

本機適用於茶葉、藥茶、保健茶草根類等小顆粒物的掛耳內外袋一次性包裝。

1. **本機特點：**
	1. 外封紙由步進電機控制，袋長穩定、定位準確；
	2. 採用PID調節溫度控制器，溫度控制得更準確；
	3. 採用PLC控制整機的動作，人機界面顯示，操作方便；
	4. 所有可接觸物料部分為SUS304不銹鋼製作，保證產品的衛生可靠；
	5. 部分工作氣缸採用原裝進口件，保證其工作準確與穩定。
	6. 本機附加裝置可完成平口剪切、日期列印、易撕口等功能。
2. **主要技術參數：**

型 號：YD-188

封口形式：三邊封

計量範圍： 1-15克/包 （特殊規格可另定）

內袋尺寸：長50—75㎜；寬50—75㎜ （特殊規格可另定）

外袋尺寸：長85—120㎜；寬75—95㎜ 特殊規格可另定）

標籤尺寸：25X25（長\*寬） （特殊規格可另定）

輸入電源：220V/50HZ單相

總功率： 3.7kw

加熱器：上縱封加熱管（內）110V 350W 2支

 上橫封加熱管（內）110V 350W 2支

標籤加熱棒： 110V 100W 2支

下縱封加熱圈（外） 110V 350W 2支

下橫封加熱管（外） 110V 350W 2支

整機重量：650KG

外型尺寸：1050X700X1300（長\*寬\*高mm）

